Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда


Информациязапреценяваненанеобходимосттаот ОВОС

I. Информациязаконтакт с възложителя:
1. Име, постояненадрес, търговсконаименование и седалище.
ОБЩИНА САМОКОВ, гр. Самоков, ул. „Македония“ № 34, община Самоков, област Софийска, ЕИК 000776491
2. Пъленпощенскиадрес.
гр. Самоков, ул. „Македония“ № 34, община Самоков, област Софийска
3. Телефон, факс и e-mail.
Тел.: +359887599905- Л. Ставрева, email: lstavreva@gbs-bg.com
4. Лицезаконтакти.
Людмила Величкова Ставрева – тел. за връзка +359887599905
II. Резюменаинвестиционнотопредложение за:
Реконструкциянарезервоарзапитейно-битово -водоснабдяваненас.Белчин в поземленимот с идентификатор 03767.100.631, изгражданенапътзадостъпдорезервоарпрезпоземлениимоти с идентификатори 03767.100.630 и 03767.41.56 и захранващводопроводотрезервоарадос.Белчин, в сервитутанапътязадостъп.
1. Характеристикинаинвестиционнотопредложение:
а) размер, засегнатаплощ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформлениенаинвестиционнотопредложение в неговатацялост;
с. Белчин е красиво планинско село, разположено между планините Рила, Верила, Витоша и Плана планина. В района има находище на термални, лековити води и това го прави много посещавано курортно-туристическо място. В последните години се разрастна, изградиха се нови хотели, къщи за гости, ресторанти и др. Има перспектива  за развитие и занапред като курортно селище с екологично чиста промишленост. През 2015 г. беше направена подмяна на водопроводната мрежа в населеното място, но въпреки това през летния период има недостиг на вода и напор в по-високо разположените квартали.
	Настоящата информация се подава на основание Писмо на РИОСВ-София с изх. № 22704-419/12.01.2023г.  и е обединена подробно разработена информация по утвърдената форма на Приложение № 2 за подадените в РИОСВ две преписки с вх. № 22704/08.12.2022г. и вх. №22702/08.12.2022г.
Обединеното инвестиционно предложение представлява: обособяване на площадказа реконструкция на съществуващия резервоар за питейно-битови нужди на селото, обособяване на пътно-транспортен достъп от с.Белчин до имота на резервоара и нов захранващ водопровод в сервитута на новопроектирания път.
Проектирането на резервоараи захранващия водопровод ще бъдат по чл. 150 от ЗУТ като комплексен проект за инвестиционна инициатива, съдържащ следните части:
· ПУП-ПЗ за обособяване на площадка за реконструкция на резервоар в поземлен имот с проектен идентификатор 03767.100.631 по КК на с. Белчин с проектна площ 132 м2; Устройствена зона Твк, с НТП „За резервоар за питейно-битово водоснабдяване, Плътност на застрояване 80%,  Кинт = 0,4; Минимално озеленена площ  - 20%;
· Проект за реконструкция на съществуващ резервоар за питейно-битово водоснабдяване на с. Белчин и нов захранващ водопровод до с. Белчин;
· ПУП-ПП за път за достъп до резервоар за питейно-битово водоснабдяване и захранващ водопровод от резервоар за питейно-битово водоснабдяване в ПИ 03767.100.631 до с. Белчин, по реда на чл. 134, ал. 1, т. 2 от ЗУТ за частта от водопровода извън урбанизираната територия  и План-схема по чл. 108 от ЗУТ за частта от водопровода в урбанизираната територия на с. Белчин;

Селото се водоснабдява от рилския водопровод по гравитачно трасе дълго около 7,2км. Над селото на кота терен 965,00м е изграден напорен резервоар от 160м3. Резервоарът е двукамерен. Връзката до съществуващия резервоар е изпълнена от ПЕВП ф160мм. Местоположението на новите камери е избрано в близост до съществуващите такива с обем 160м3.
Реконструкцията на резервоара предвижда доизграждане на нови камери с общ обем от 380 м3 и обособяване на сервитут и трасе на нов захранващ водопровод от резервоара до селото.
б) взаимовръзка и кумулиране с другисъществуващи и/илиодобрениинвестиционнипредложения;
Няма
в) използваненаприродниресурсиповременастроителството и експлоатациятаназемнитенедра, почвите, водите и набиологичноторазнообразие;
По време на строителството ще се използват пясък, трошен камък за бетон, дървен материал за кофраж, сортиран и несортиран едрозърнест материал, циментови  разтвори и др.
Видът и количеството им са предоставени в количествени сметки  на проектната документация.
По време на експлоатацията няма да се използват природни ресурси. 
г) генерираненаотпадъци - видове, количества и начиннатретиране, и отпадъчниводи;
Отпадъци, които се очаква да се генерират по време на строителството:
· Бетон– код на отпадъка 170101 – само по време на изграждане на резервоара
· Изкопани земни маси, код на отпадъка 170506  - само по време на изграждането
· 010408 - Отпадъчен дребен чакъл/баластра и раздробени скални материали, различни от упоменатите в 01 04 07
Част от изкопаните земни маси ще се използват за направа на обратназасипка около и над резервоара и обратен насип за водопровода, както и за вертикална планировка на площадката. Земните маси, които остават след това, заедно със строителните отпадъци ще бъдат предадени на лица, притежаващи необходими документи по чл.35 от Закона за управление на отпадъците.
Не  се очаква да се генерират отпадъци по време на експлоатацията на обекта.
Не се очаква формиране на отпадни води от дейността на обекта.
д) замърсяване и вредновъздействие; дискомфортнаоколнатасреда;
Замърсяването и дискомфорта на околната среда ще се причини по време на строителните дейности на обекта:
· Почистване на площадката от храсти и дървета. Може да се наложи изсичане на единични дървета с диаметър над 20см;
· Изгребване на хумусния пласт и увреждане на почвата в границите на строителния обект;
· Шумово натоварване на околното пространство от строителната механизация;
· Замърсяване на атмосферния въздух от прах и изгорели газове от двигателите на строителните машини;

По време на експлоатацията не се очакват емисии на вредни вещества във въздуха.
Реализирането на инвестиционното намерение няма да доведе до увеличаване на съществуващото фоново замърсяване, замърсяване на води и почви, както и вреди на растителния и животински свят в района, затова и не се очаква да се нанесе дискомфорт на околната среда.
е) рискотголемиаварии и/илибедствия, коитосасвързани с инвестиционнотопредложение;
В процеса на осъществяване на инвестиционното предложение ще бъдат спазени всички указания в нормативните документи, за да намалим риска от авария или бедствие. Строителните работници на обекта ще бъдат инструктирани за възможни инциденти по време на работа и ще бъдат снабдени с необходимите лични предпазни средства и работно облекло. В Плана за безопасност и здраве, подробно са описани всички необходими дейности.
Съществува риск от повреждане на строителната механизация, което може да доведе до разлив на петролни продукти. Ще бъде забранен ремонта на техниката на обекта, както  и смяната на отработени масла.
Риск от инциденти може да възникне при евентуален пожар. Ще бъде направена инструкция за пожарна безопасност. Ще се забрани пушенето извън определените за това места. Ще се забрани паленето на огън в района на обекта, съхраняването на горимите материали ще става само в определени зони.
Инвестиционното предложение не е свързано със съхранението и употребата на химични вещества и смеси, които сами по себе си могат да доведат до възникването на голяма авария, поради което не се очакват такива.

ж) рисковетезачовешкотоздравепорадинеблагоприятновъздействиевърхуфакторитенажизненатасредапосмисълана § 1, т. 12 отдопълнителнитеразпоредбинаЗаконазаздравето.
Инвестиционното предложение  няма да окаже неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда и съответно няма да създаде рискове за човешкото здраве.
ИП няма да доведе до замърсяване на:
- води за питейно-битови нужди;
-води, предназначени за къпане;
-минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни или хигиенни нужди;
ИП не е източник на излъчване и няма да доведе до :
-шум и вибрации в жилищни и обществени сгради в урбанизираните територии;
-йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществени сгради;
-химични фактори и биологични агенти в обекти с обществено предназначение
ИП няма да доведе до нарушаване на качеството на курортните ресурси и въздуха.

2. Местоположениенаплощадката, включителнонеобходимаплощзавременнидейностиповременастроителството.
Населено място: с. Белчин
Община: Самоков; област Софийска
2.1. Реконструкция на резервоар за питейно-битово водоснабдяване на с.Белчин
Резервоарът,който ще се реконструира е в поземлен имот с идентификатор 03767.100.631 по КК на с. Белчин, община Самоков- общинска публична собственост, трайно предназначение на територията: горска.с начин на трайно ползване: водоем ;
Изработен е подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ03767.100.631 по КККР на с. Белчин, местн. „Тъпано“, общ. Самоков, обл. Софийска. 
Действащата кадастрална карта и кадастрални регистри са одобрени със Заповед РД-18-6/15.03.2016г. на изп. Директор на АГКК. 
Площта на ПИ 03767.100.631 е 1425 кв.м.;
Трайно предназначение на територията: Горска;
Начин на трайно ползване: Водоем;
Не е наличен одобрен и действащ ОУП за с. Белчин. 

Съществуващо застрояване в имота: 1 /един/ брой сграда, с предназначение – резервоар. С настоящият проект се предвижда за запазване. 
С проекта се предвижда устройствена зона: 
Твк – Терени за площни обекти на ВиК, със следните параметри: 
•	Плътност на застрояване - мах 80%
•	Интензивност на застрояване- до 0,4
•	Озеленена площ - мin 20%
Начина на застрояването - „свободно“. 
Конкретното предназначение на ПИ е „за резервоар за питейно битово водоснабдяване“.С проекта се установяват вътрешни ограничителни линии на застрояването, както следва:
-странични ограничителни линии: мин. 3метра
-към дъно на имота: мин. 5метра
2.2. Захранващ водопровод от резервоарзапитейно-битововодоснабдяване в ПИ 03767.100.631 до с. Белчин
Изработен е ПУП-ПП за път за достъп до резервоар за питейно-битово водоснабдяване и захранващ водопровод от резервоар за питейно-битово водоснабдяване в ПИ 03767.100.631 до с. Белчин, по реда на чл. 134, ал. 1, т. 2 от ЗУТ /извън урбанизираната територия/  и План-схема по чл. 108 от ЗУТ /за урбанизираната територия/;
Началната точка на водопровода ще бъде нова камера към реконструиран резервоар, разположен в поземлен имот 03767.100.631. Преминава през ПИ с идентификатор. 03767.100.630 и ПИ с идентификатор  03767.41.56 от землището на с. Белчин, след което навлиза в урбанизираната част на селото и се включва в Главен клон І от водопроводната мрежа на с. Белчин  Водопроводът е с диаметър DN200 и обща дължина на трасето извън урбанизираната територия  325 м. 
Затрасето на водопровода, попадащо в урбанизираната територия на с. Белчин е разработена План –схема, съобразена с Наредба № 8 /Правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места/. План схемата съдържа данни за регулацията, кадастъра, застрояването и съществуващите подземни проводи и съоръжения в обхвата на новопроектирания водопровод. Той навлиза в с. Белчин преди О.Т. 150а /от улица о.т. 150а до о.т. 163/, движи се от ляво на платното /на улица о.т. 150а до о.т. 147а/, на отстояние 1,00 м. от регулационната линия, при т. 16 прави чупка с цел спазване на нормативно отстояние от съществуващ канал и при т. 17 се свързва със съществуващия стоманен водопровод ф159. Дължина на трасето в урбанизираната територия на с. Белчин е 107м.Тъй като с.Белчин няма одобрена КККР, по одобрен Регулационен и Кадастрален план, новопроектираният водопровод преминава през:
 - част от улица о.т.163-о.т.150а
- улица - о.т 150а - о.т.147а.
План схемата е одобрена с Решение на Общински съвет № 1773, взето на заседание на Общински съвет - Самоков, проведено на 20.12.2022г., Протокол № 44.



	Координатенрегистърводопровод

	N
	X
	Y

	1
	326118,951
	4693265,590

	2
	326112,220
	4693275,289

	3
	326101,958
	4693290,076

	4
	326083,790
	4693300,609

	5
	326065,802
	4693299,949

	6
	326053,807
	4693314,684

	7
	326043,276
	4693328,030

	8
	326013,724
	4693346,783

	9
	325990,957
	4693361,297

	10
	325965,755
	4693377,571

	11
	325933,761
	4693398,075

	12
	325909,346
	4693413,724




	Координатенрегистърсервитутнаводопровод

	N
	X
	Y

	13
	325929,926
	4693472,191

	20
	326114,818
	4693267,314

	21
	326114,534
	4693266,693

	22
	326110,131
	4693273,037

	23
	326099,874
	4693287,816

	24
	326083,034
	4693297,579

	25
	326064,418
	4693296,896

	26
	326041,237
	4693325,770

	27
	325905,727
	4693412,479

	28
	325924,430
	4693465,614

	29
	325927,844
	4693473,262

	30
	325932,766
	4693471,250

	31
	325912,964
	4693414,968

	32
	325946,022
	4693393,793

	33
	325992,577
	4693363,822

	34
	326045,315
	4693330,289

	35
	326067,185
	4693303,002

	36
	326084,545
	4693303,638

	37
	326103,962
	4693292,450

	38
	326124,090
	4693263,447



2.3. Път за достъп от с.Белчин до резервоар за питейно-битово водоснабдяване 
Изработен е  ПУП – Парцеларен план за обособяване на трасе на път (без трайна настилка), който да осигури транспортния достъп до резервоара и в чийто сервитут  да се изгради водопровода. 
Пътят започва от поземлен имот 03767.100.631, след това трасето се насочва в северозападна посока, като преминава през поземлени имоти 03767.100.630 и 03767.41.56. С удостоверение изх. № 25-375822-23.11.2022г. на СГКК – Софийска област ни е предоставен идентификатор за имота, представляващ новопроектирания път, а именно 03767.41.374 по КК на с. Белчин, общ. Самоков, област Софийска. Дължината на пътя е 320 м. Общата площ заета от сервитута  му е 2472 кв.м.
Предвиден е проектен идентификатор за имота на пътя 03767.41.374. След влизане в сила на ПУП-ПП  имотът ще бъда с начин на трайно ползване: селскостонаски/горски път.
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	Координатенрегистърсервитутнапътзадостъп

	N
	X
	Y
	N
	X
	Y

	50
	326112,599
	4693262,466
	70
	325918,859
	4693453,133

	51
	326106,845
	4693270,756
	71
	325917,859
	4693428,582

	22
	326110,131
	4693273,037
	72
	325920,766
	4693410,953

	52
	326100,543
	4693286,710
	73
	325942,766
	4693399,141

	53
	326099,463
	4693287,815
	32
	325946,022
	4693393,793

	54
	326097,686
	4693289,001
	74
	326044,672
	4693330,795

	55
	326084,554
	4693296,495
	34
	326045,315
	4693330,289

	56
	326083,437
	4693296,939
	75
	326054,937
	4693320,844

	57
	326082,118
	4693297,181
	76
	326058,000
	4693317,063

	58
	326067,213
	4693296,171
	77
	326063,083
	4693308,798

	59
	326064,031
	4693296,893
	78
	326066,352
	4693304,482

	60
	326061,751
	4693298,709
	79
	326067,473
	4693303,614

	61
	326050,526
	4693312,405
	80
	326069,281
	4693303,455

	62
	326042,156
	4693320,883
	81
	326083,205
	4693303,806

	63
	325926,189
	4693398,211
	36
	326084,545
	4693303,638

	64
	325909,639
	4693408,366
	82
	326086,113
	4693303,009

	65
	325907,380
	4693410,166
	83
	326102,251
	4693293,613

	66
	325905,593
	4693412,565
	37
	326103,962
	4693292,450

	67
	325905,310
	4693414,341
	38
	326124,090
	4693263,447

	68
	325905,304
	4693416,357
	84
	326105,439
	4693290,785

	69
	325907,443
	4693423,627
	20
	326114,818
	4693267,314

	28
	325924,430
	4693465,614
	21
	326114,534
	4693266,693

	29
	325927,844
	4693473,262
	90
	326002,292
	4693349,820

	30
	325932,766
	4693471,250
	91
	326023,805
	4693335,435





3. Описаниенаосновнитепроцеси (попроспектниданни), капацитет, включителнонасъоръженията, в коитосеочаквадасаналичниопаснивеществаотприложение № 3 към ЗООС.
Във връзка с перспективността на района и бъдещото му развитие, се предвижда реконструкция на съществуващия резервоар чрез доизграждане на нови камери с общ обем от 380м3.
След направените изчисления, общо необходим обем на резервоара е 455м3.
Наличния обем в момента е  160м3.
Необходимдопълнителенобем295м3.

Включването на допълнителните водни количества от новопроектираните камери към съществуващия резервоар към селото, ще става чрез водопровод от ПЕВП Ф200, РЕ100  с ред на налягане PN 10  по БДС 13230-76год. Дължината на трасето е 439м. Предвидена е връзка със същ. стоманен водопровод Ф159 при ОТ147, предполагаем напор, в час с максимална консумация, в точката на привързване- 32м.
Новите камери към резервоара са предвидени да бъдат замонолитени на кота +-0,00=966,45м. Кота водно ниво 966,80м. Пълненето на новите камери с вода ще се осъществява чрез връзка от захранващата тръба ф160 ПЕВП на съществуващия 160м3 резервоар.
Тръбните разводки на вливната ф160РЕ, хранителната ф200РЕ и изпразнителната ф160РЕ , са дадени към план и разрези за новите камери на резервоар 380м3.
Извършена е хидравлична проверка на мрежата при пускане на допълнителни водни количества съгласно направените изчисления за брой и вид консуматори и изравняване на напорите в точката на привързване. 
При това решение оразмерителното водно количество по новия, транзитен водопровод ф200 ще е Q=22,72l/s със V=0,90m/s
Включването на допълнителните водни количества от новите камери на резервоар към селото, ще става чрез водопровод от ПЕВП Ф200, РЕ100  с ред на налягане PN 10  по БДС 13230-76год. Предвидена е връзка със същ. стоманен водопровод Ф159 при ОТ147, предполагаем напор, в час с максимална консумация, в точката на привързване - 32,25м.
Организацията на строително-монтажната площадка е важна част от подготовката за извършване на качественни строително-монтажни работи. 
Изкопите за  резервоара са с откоси, показани на технологичните и конструктивни чертежи. 
Водопроводът започва от поземлен имот 03767.100.631, след това трасето се насочва в северозападна посока, като преминава през поземлени имоти 03767.100.630 и 03767.41.56. След 270 м. променя посоката си на североизток до границата на урбанизираната територия.В землището на с. Белчин, извън урбанизираната територия, сервитутната ивица на водопровода  е 3м. от двете страни, разположена симетрично спрямо оста му. Сервитута е определен съгласно Приложение № 1 (за водопровод с диаметър до 1500мм) на Наредба № РД-02-20-1 от 5 март 2020 г. за условията и реда за определяне на размерите и разположението на сервитутните ивици и на специалния режим за упражняване на сервитутите на водоснабдителните и канализационните проводи (мрежи) и съоръжения извън населените места и селищните образувания.  Общата засегната площ е 1953 кв.м.
Водопроводът ще се положи в  новопроектираното трасе на път, осигуряващ транспортен достъп до резервоара. Пътятзапочваотпоземленимот 03767.100.631, следтоватрасетосенасочва в северозападнапосока, катопреминавапрезпоземлениимоти 03767.100.630 и 03767.41.56. След 270 м. променяпосокатасинасевероизтокдограницатанаурбанизиранататеритория. Общата дължина на пътя за достъп е 320м. Ширинатанапътяварира, като в най-тяснатасичаст е 6,59 м., а в завоя и приобръщалото,непосредственопредирезерворасанай-широкитечасти - от 10.08 м. до 14.72 м. Общатаплощзаетаотсервитутанапътя е 2472кв.м.
За новопроектирания път е обособен имот с идентификатор 03767.41.374 по КК на с. Белчин, общ. Самоков, област Софийска. 
В населеното място водопроводът се включва в Главен клон I, съгласно изработената План –схема по чл. 108 от ЗУТ, началото е от т.13 до крайна т.17, дължина на трасето в урбанизираната територия е 107 м.
Тъй като за урбанизираната територия на с.Белчин няма одобрена КККР, засегнатите от водопровода имоти  нямат идентификатори.
По одобрен Регулационен и Кадастралин план, новопроектираният водопровод преминава през:
 - част от улица о.т.163-о.т.150а
- улица - о.т 150а - о.т.147а
Полаганетонановияводопровод, в трасето на пътя е свързано с изкопниработи, катодълбочинатанаизкопитедостигамаксимумот 2 м и нямадасеизползвавзривзанаправатаим. Предвидено е захранващия-транзитенводопроводдасеизпълни с тръбиот ПЕВП Ф200, РЕ100  сред на налягане PN 10  по БДС 13230-76год. Дължинатанатрасето е 439м. 
Засипванетодокотатерен в часттаизвънрегулация е с обратеннасипотизкопанатапръст. В регулациясезасипва с трошенкамък и севъзстановявасъответнанастилка,до 30 см над темето на тръбата, ще се засипва с пясък на пластове по 20см., добре  трамбовани до плътност минимум 1.65 т/м3 .
Изкопите за водопровода са предвидени с вертикален откос и плътно укрепване, а за резервоара с откоси, показани на технологичните и конструктивни чертежи. 

4. Схема  на нова или промянанасъществуващапътнаинфраструктура.

Предвижда се изграждане на път за достъп, като за целта се проектира ПУП-ПП извън урбанизираната територия, в чийто сервитут ще се изгради захранващ водопровод, свързващ реконструиран съществуващ резервоар разположен в проектен поземлен имот с идентификатор 03767.100.631.

5. Програмазадейностите, включителнозастроителство, експлоатация и фазитеназакриване, възстановяване и последващоизползване.
Основните дейностипо строителството включват изкопаване,фундиране и кофраж, армировка, бетониране, декофриране,хидроизолация, полагане на тръби, обратно засипване на изкопи,разстилане, заравняване, уплътняване на насипи, дезинфекция, селективно събиране, депониране и транспортиране на отпадъци от строително-монтажните работи, излишните земни маси и други.
Всички тези дейности ще започнат след получаване на необходимите разрешения, не може да се определи срока на започване на строителството.
Не се предвиждат фази по закриването му. 

6. Предлаганиметодизастроителство.
	
Строителните дейности ще бъдат извършвани ръчно и машинно. Ще се използват традиционни методи прилагани в строителството.
	Методите на строителството, които се очаква да бъдат използвани при изграждане на  новите камери на резервоара са:строителство на монолитна, стоманобетонна, с дънна плоча 40см за водна камера, 35см за суха камера, външни стени 30см, вътрешни стени 30см и 25см, стени на сухата камера 25см, покривни плочи и плоча на кота 0,00 - 15см. По покрива на водната камера е предвидено и частично покритие с панели с дебелина 20 см.
	Първоначално се трасира нулевата линия, отбелязва се нулевото ниво на отделно стоящи дървета (ако има такива с диаметър над 20 см), успоредно на нулевите отметки (нулевата линия) се разчиства ширината на пътното платно. Ще бъде използван булдозер, хидравличен багер, къртачи, хидравличен чук  и самосвали. Дънерите се изкореняват с багер и се изнасят в страни от пътното платно. Укрепва се при нужда с изкопаните едри камъни, разположени по протежение на пътя, като по този начин значително намалява необходимостта от транспорт на изкопаните материали. Самосвалът, с който се извършва извозване на почвата и скалите, които остават след оформянето и укрепването на пътното платно, трябва да бъде със здрава каросерия и снабден с покривало.
Следва грубо оформяне на земното легло. Тези операции се извършват от хидравличния багер основно с кофата, с която се изкопава  и оформя земното легло. За направата на изкопа ще бъде използвана практиката да се прокарва път  в горска територия с булдозер, без взривни дейности. С част от получената след разриването скална маса се укрепва пътното платно,  а по – големите отломки биват натоварени и извозени със самосвал за по–нататъшно раздробяване или депониране. 

Тъй като пътят е в горска територия (селскостопански/горски) и ще бъде без  трайна настилка и  ще се стремим към икономичен разход на строителни материали. Целта е да се осигури транспортен достъп до резервоара и да се изгради новия водопровод.	
Полагането на водопровода е свързано с изкопни работи, като дълбочината на изкопите достига максимум 2 м. Тръбата се полага върху пясъчна възглавница с дебелина 10 см. и се засипва с пясък до 40 см. дебелина. Засипването до кота терен извън регулация е с обратен насип от изкопаната пръст. В регулация се засипва с трошен камък и се възстановява съответната настилка до 30 см. над темето на тръбата, ще се засипва с пясък на пластове по 20 см., добре трамбовани до плътност 1,65т/м3.

7. Доказваненанеобходимосттаотинвестиционнотопредложение.

Водопроводната мрежа на село е подменена с тръби от ПЕВП през 2015год., но независимо от това през летния период има оплаквания от недостиг на водаи напор.
За да се отстранят тези недостатъци в проекта е направена проверка на обема на напорния резервоар над селото, който служи като денонощен изравнител.
· Консуматори на вода с питейни качества

Основен консуматор на питейна вода се явява населението на с.Белчин.
Съгласно дадената информация от Кметство Белчин и Община Самоков към настоящия  момент постоянните и временно пребиваващи жители  на с. Белчин възлизат на 355  души.
На територията на с. Белчин са изграден нови комплекси - хотел и индивидуални къщи към него, къщи за гости - броя на посетителите е  479 човека.
	Селото има частично изградена канализационна мрежа.
Селото  е електрифицирано.

	
Необходимо водно количество за питейно- битови нужди


	                       Ко        консуматор
	
	
	К-во
2018
	Вод. норма 

	
Q
М3/д
	Кд
	
Q
М3/ден
	Кч
	
Q
М3/ден

	      Жители
	 и  гости
	
	355
	221
	78,45
	2,5
	196,14
	4
	784,55

	Обитатели хотели
	
	
	479
	200
	95,80
	2,5
	239,50
	4
	958,0

	сума
	
	
	
	
	174,25
	
	435,64
	
	1642,55

	
81% Q

	
	
	
	
	
	
	
	1330,46

	
Qор
	
	
	
	
	
	
	2973,02

	
Qор= 34,40л/с =123,87 м3/ч






	Необходимо водно количество за битови нужди:



Q=Qор+Qор=435,64 м3/ден

· Общообемнарезервоара
Vнр= Vр+ Vпп+ Vав  , (м3)
където: 
· Vр – регулиращиятобемнанапорниярезервоар
· Vпп – обемътнанеприкосновеннияпротивопожарензапасотвода
· Vав – авариенобем
Регулиращиятобем
Затретакатегория - 60÷70%,отмаксималнатаденонощнаконсумация.
.
Vр = % / 100 .Qмакс.д , (м3)

Споредкатегоризациятананаселенитеместа в РепубликаБългария, утвърденасъсзаповед  № РД-02-14-256 от 31 май 2004 г  наМинистерствонарегионалноторазвитие и благоустройството. Съгл. Чл. 4 (2) на НАРЕДБА № 2 от 22.03.2005 г. (Обн., ДВ, бр. 34 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2010 г.) запроектиране, изграждане и експлоатациянаводоснабдителнисистемисеопределякатегориятанаводоснабдителнатасистема.

Vр= 0,70 х 435,64=304,95м3. Противопожаренобем
Vпп = qпп . T (м3)
където: 
· qпп– противопожарноводноколичествозанаселенотомясто, сеопределяпоТаблица 1
	№ поред
	Жителинанаселенотомясто (функционалентип) илиобитателинавилнизони, къмпинги и курортникомплекси
	Бройнаедновременнипожари
	Разходнаводазаединпожар
	Общоразходнаводазавсичкипожари

	
	хил.бр.
	бр.
	 л/сек.
	 л/сек.

	1
	до 5  (от V до VIII )
	1
	5
	5


Съгл. Наредба №Iз-1971 от 29.10.2009 г. застроително-техническиправила и нормизаосигуряваненабезопасностприпожар, чл. 171 табл. 15
· Т – продължителност на пожарогасене, 
Продължителносттанапожарогасенесеприема 3 часа.

Vпп = 5х 3,6х 3= 54м3

1.2 Авариенобем
Vав = Qав.Tав(м3

където: 
Qав – среднотозавреметонаотстраняваненаавариятаводноколичество, коетонормативнотрябвадасеподава в системата, м3/д (Qмакс.д/ 24 )
Tав – времетозаотстраняваненаавариите, сеопределяпотаблица 2.,


Таблица 2
	Диаметър
	Допустимовремезаотстраняваненаавариитеза I кат., придълбочинанаполаганенатръбите

	мм
	до 2 м
	над 2м

	до 400
	8
	12



Съгл. Наредба №2 от 19.04.2005 г. запроектиране, изграждане и експлоатациянаводоснабдителнисистеми., чл.135, Таблица 5
Заводопроводиотвтора и третакатегориявреметраенетосеизчислява, катосеумножи с коефициенти, кактоследва: 
· 1,25 – заводопроводиотвторакатегория
· 1,50 – заводопроводиоттретакатегория
СъгласноНаредба №2/22.03.2005г,чл.4 и чл.6, завторакатегорияводоснабдителниобекти, прикоитоседопусканамаляванедо 30% наподаванотоводноколичествооторазмерителното в продължениена 10 дниилипрекъсваненаводоснабдяването  в продължениена 6 часа  и съгл. чл.135(1), табл.5, времетраенетозаотстраняваненааварииповъншниводопроводиза 2 категорияобекти е 8чх1,50=12часа.
· Т= 12-6=6ч
Vав = Qав.Tав(м3)=435,64:24 х6=108,91м3

· Общообемнарезервоара
Vнр= Vр+ Vпп+ Vав  , (м3)= 304,95м3+54+96,30м3=455,25м3

Общо необходим обем 455м3
Наличен обем 160м3
Необходимдопълнителенобем295м3
Затова се предвижда реконструкция на съществуващия резервоар чрез построяване на нови 2 камери от  380м3 до съществуващия резервоар от 160 м3.
Застроена площ допълнителен резервоар:
Мокри камери- 164,72 м2.
Суха камера -10,45м2
Общо : 175,17м2
Обем на новите камери -381,78м3


8. План, карти и снимки, показващиграницитенаинвестиционнотопредложение, даващиинформациязафизическите, природните и антропогеннитехарактеристики, както и заразположените в близостелементиотНационалнатаекологичнамрежа и най-близкоразположенитеобекти, подлежащиназдравназащита, и отстояниятадотях.

Към уведомлението са приложени:
· ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 03767.100.631, с който се променя режима на устройство и застрояване. Имотът се отрежда „За резервоар за питейно-битово водоснабдяване“, зона Твк, при следните покозатели:
-Плътност на застрояване –80%;
-К инт – 0,4;
-Мин. Озеленена площ – 20%;
· ПУП-ПП за захранващ водопровод от резервоар за питейно-битово водоснабдяване в ПИ 03767.100.631 до с. Белчин, по реда на чл. 134, ал. 1, т. 2 от ЗУТ за частта от водопровода извън урбанизираната територия  
·  План-схема по чл. 108 от ЗУТ за частта от водопровода в урбанизираната територия на с. Белчин;
· ПУП-ПП за път за достъп до резервоар за питейно-битово водоснабдяване на с. Белчин в проектен поземлен имот с идентификатор 03767.41.374, по реда на чл.134(1), т.2 от ЗУТ

	Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, съгласно приложената карта сме в близост, или отчасти трасето на пътя и водопровода попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - „Палакария“ с код BG0002084 - за опазване на дивите птици,  включена  в списъка от Защитени зони, приет с Решение № 802 на Министерски съвет  от 04.12.2007г. Другата защитена зона е   „Верила“ с код BG0000308 – заопазваненаприроднитеместообитания и надиватафлора и фауна, на приблизително 2 км  от площадката.
В близост не са разположени защитени природни обекти, обекти свързани с националната сигурност, културни и археологически обекти и ценности.
За временни дейности по време на строителството ще се използват свободните площи от имотите, без да се навлиза в съседни имоти.
Разглеждайки вида, характера и обема на предвидените в инвестиционното предложение дейности, в случая реконструкция на съществуващ резервоар, изграждане на захранващ водопровод и път за достъп, не се предполага увреждане и трансформация на природни местообитания в зоната, тъй като не се създава трайна преграда, която да възпрепятства движението и гнезденето на видовете птици, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими.
	
9. Съществуващоземеползванепограницитенаплощадкатаилитрасетонаинвестиционнотопредложение.
	
За реализиране на инвестиционното предложение няма нужда от постоянни или временни отчуждения.
	Изграждането на обекта няма да се отрази върху ползването на съседни терени и не е необходимо да се предприемат специални мерки.

10. Чувствителнитеритории, в т.ч. чувствителнизони, уязвимизони, защитенизони, санитарно-охранителнизониоколоводоизточниците и съоръжениятазапитейно-битововодоснабдяване и околоводоизточницитенаминералниводи, използванизалечебни, профилактични, питейни и хигиеннинужди и др.; Националнаекологичнамрежа.
	
В близост до ИП няма чувствителни територии, в това число уязвими зони. Имотът, в който е резервоара, е извън границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Част от трасето на водопровода и пътя,  съгласно приложената карта е в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - „Палакария“ с код BG0002084 - за опазване на дивите птици,  включена  в списъка от Защитени зони, приет с Решение № 802 на Министерски съвет  от 04.12.2007г. Другата по-отдалечена защитена зона е   „Верила“ с код BG0000308 – заопазваненаприроднитеместообитания и надиватафлора и фауна.
В района на обекта няма водоизточници. Обектите не попадат в пояс І или ІІ на СОЗ на водоизточници за питейно-битово водоснабдяване и на водоизточници на минерални води.

11. Другидейности, свързани с инвестиционнотопредложение (напримердобивнастроителниматериали, новводопровод, добивилипренасяненаенергия, жилищностроителство).

Не се предвижда ново захранване с електроенергия.
Пълненето на новите камери с вода ще се осъществява чрез връзка от захранващата тръба ф160 ПЕВП на съществуващия 160м3 резервоар.
Включването на допълнителните водни количества от новопроектираните камери към съществуващия резервоар към селото, ще става чрез нов захранващ водопровод от ПЕВП Ф200, РЕ100  с ред на налягане PN 10  по БДС 13230-76год. Дължината на трасето е 439м. Предвидена е връзка със същ. стоманен водопровод Ф159 при ОТ147, предполагаем напор, в час с максимална консумация, в точката на привързване- 32м.

12. Необходимостотдругиразрешителни, свързани с инвестиционнотопредложение.

При реализирането на проекта ще бъдат издадени всички съгласувателни документи, свързани както със строителството, така и с експлоатацията на обекта, изискващи се от българското законодателство.
С Решение №1773 взето на заседание на Общински съвет – Самоков, проведено на 20.12.2022г,  Общински съвет Самоков:
· Одобрява задание и разрешава изработване на ПУП-ПЗ на поземлен имот с проектен идентификатор 03767.100.631 по КККР на с. Белчин, община Самоков;
· Одобрява задание и разрешава изработването на  ПУП-ПП за трасе на път с проектен идентификатор 03767.41.374 от с. Белчин до резервоар в поземлен имот с проектен идентификатор 03767.100.631 по КККР на с. Белчин;
· Одобрява задание и разрешава изработване на ПУП-ПП на трасе на водопровод от резервоар в поземлен имот с проектен идентификатор 03767.100.631 до с. Белчин;
· Одобрява план-схема за нов водопровод от точка 13 до точка 17 на Главен клон І по плана на с. Белчин;
· Обявява обект „Реконструкция на съществуващ резервоар за питейно-битово водоснабдяване на с. Белчин, община Самоков, път за достъп и нов захранващ водопровод“, включващ следните общински имоти: 03767.100.631 с  проектна площ 1425 кв.м. трайно предназначение на територията – горска, НТП- водоем; сграда с проектен идентификатор 03767.100.631.1 с проектна площ 132 кв.м. предназначение – сграда за водоснабдяване и/или канализация, брой етажи 1 /един/;  03767.41.374 – път за достъп – публична общинска собственост, по смисъла на чл. 56 от ЗОС за Общински обект от първостепенно значение
Във връзка с промяна на предназначението на засегнатите горски територии, ще се прилага чл. 73, ал. 5 от Закона за горите – Поземлени имоти в горски територии се смятат с променено предназначение от датата на влизане в сила на подробния устройствен план, предвиждащ изграждане на национален обект или общински обект от първостепенно значение по смисъла на Закона за държавната собственост и Закона за устройство на територията, които стават публична държавна или публична общинска собственост.

III. Местоположениенаинвестиционнотопредложение, коетоможедаокажеотрицателновъздействиевърхунестабилнитеекологичнихарактеристикинагеографскитерайони, порадикоетотезихарактеристикитрябвадасевзематподвнимание, и по-конкретно:
1. съществуващо и одобреноземеползване;
Резервоарът, който ще се реконструира е в поземлен имот с проектен идентификатор 03767.100.631 по КК на с. Белчин, община Самоков.
Площта на ПИ 03767.100.631 е 1425 кв.м.;
Трайно предназначение на територията: Горска;
Начин на трайно ползване: Водоем;
Съществуващо застрояване в имота: 1 /един/ брой сграда, с предназначение – резервоар, която ще се запази.
Водопроводът извън урбанизираната засяга долуописаните имоти:
· ПИ 03767.100.630 – находящ се в област София, община Самоков, с. Белчин, м. Белчаница, вид собственост Общинска частна, вид територия Горска, НТП Друг вид дървопроизводителна гора, площ 892252 кв. м.
Със заповед за одобрение на КККР № РД-18-6/15.03.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК и
заповед за изменение на КККР № 18-1545-22.02.2018/22.02.2018 г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - СОФИЙСКА ОБЛАСТ
Засегната площ: 1228 кв. м.
Дължина на водопровода в имота: 205.72м

· ПИ 03767.41.56 – находящ се в област София, община Самоков, с. Белчин, м. Под буки, вид собственост Държавна частна, вид територия Горска, НТП Друг вид недървопроизводителна горска площ, площ 6301 кв. м
Със заповед за одобрение на КККР № РД-18-6/15.03.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК
Засегната площ: 725 кв.м.
Дължина на водопровода в имота: 119.53м

В  урбанизираната територияводопроводът навлиза в с. Белчин преди О.Т. 150а /от улица о.т. 150а до о.т. 163/, движи се от ляво на платното /на улица о.т. 150а до о.т. 147а/, на отстояние 1,00 м. от регулационната линия, при т. 16 прави чупка с цел спазване на нормативно отстояние от съществуващ канал и при т. 17 се свързва със съществуващия стоманен водопровод ф159. Дължина на трасето в урбанизираната територия на с. Белчин е 107м.
Описание на местоположението и засегнати имоти от трасето на пътя:
-ПИ 03767.100.
Площ: 1425 кв.м., трайно предназначение на територията: Горска, начин на трайно ползване: Водоем, съседи: 03767.100.630
Находяща се сграда в имота с идентификатор 03767.100.631.1, проектна площ 132 кв.м., предназначение "Сграда за водоснабдяване и/или канализация", брой етажи: 1

-ПИ 03767.100.630 – находящ се в област София, община Самоков, с. Белчин, м. Белчаница, вид собственост Общинска частна, вид територия Горска, НТП Друг вид дървопроизводителна гора, площ 892252 кв. м.
Със заповед за одобрение на КККР № РД-18-6/15.03.2016 г. на Изпълнителния директорна АГКК и Заповед за изменение на КККР № 18-1545-22.02.2018/22.02.2018 г. на Началник на СГКК –Софийска област
Засегната площ: 1637 кв. м.

-ПИ 03767.41.56 – находящ се в област София, община Самоков, с. Белчин, м. Под буки, вид собственост Държавна частна, вид територия Горска, НТП Друг вид недървопроизводителна горска площ, площ 6301 кв. м
Със заповед за одобрение на КККР № РД-18-6/15.03.2016 г. на Изпълнителния директор НА АГКК
Засегната площ: 835 кв.м.

2. мочурища, крайречниобласти, речниустия;
Поземлените имоти, в които ще се реализира инвестиционното предложение не се намират в мочурища, крайречни области или речни устия.
3. крайбрежнизони и морскаоколнасреда;
Поземлените имоти, в които ще се реализира инвестиционното предложение, не се намират в крайбрежни зони.
4. планински и горскирайони;
Резервоарът, който ще се реконструира е в поземлен имот с проектен идентификатор 03767.100.631 по КК на с. Белчин, община Самоков.
Трайно предназначение на територията: Горска;
Начин на трайно ползване: Водоем;
Съществуващо застрояване в имота: 1 /един/ брой сграда, с предназначение – резервоар, която ще се запази.
Пътят и водопроводът преминават през имоти горска територия:
· ПИ 03767.100.630 – находящ се в област София, община Самоков, с. Белчин, м. Белчаница, вид собственост Общинска частна, вид територия Горска, НТП Друг вид дървопроизводителна гора, площ 892252 кв. м.
Със заповед за одобрение на КККР № РД-18-6/15.03.2016 г. на Изпълнителниядиректорна АГКК изаповед за изменение на КККР № 18-1545-22.02.2018/22.02.2018 г. на Началникна СГКК –Софийска област
· ПИ 03767.41.56 – находящ се в област София, община Самоков, с. Белчин, м. Под буки, вид собственост Държавна частна, вид територия Горска, НТП Друг вид недървопроизводителна горска площ, площ 6301 кв. м
Със заповед за одобрение на КККР № РД-18-6/15.03.2016 г. на Изпълнителниядиректор на АГКК

5. защитенисъсзаконтеритории;
Имотите, предмет на инвестиционното предложениене се намират в защитени със закон територии.
6. засегнатиелементиотНационалнатаекологичнамрежа;
Имотът на резервоара, предмет на инвестиционното предложение е  извън границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, съгласно приложената карта част от трасето на пътя и водопровода е в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - „Палакария“ с код BG0002084 - за опазване на дивите птици,  включена  в списъка от Защитени зони, приет с Решение № 802 на Министерски съвет  от 04.12.2007г. Друга по-отдалечена защитена зона е   „Верила“ с код BG0000308 – за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона - „Палакария“ с код BG0002084 - за опазване на дивите птици, съгласно документите за нейното обявяване  и обособяване.
7. ландшафт и обекти с историческа, културнаилиархеологическастойност;
В близост няма обекти с историческа, културна или археологическа стойност, ще спазват строго границите на засегнатите имоти, няма да се допуска замърсяване или засягане на съседни имоти.
8. територии и/илизони и обектисъсспецифиченсанитаренстатутилиподлежащиназдравназащита.
Най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита /жилищните сгради на с. Белчин/, отстоят на около 300 м. 
IV. Тип и характеристикинапотенциалнотовъздействиевърхуоколнатасреда, катосевзематпредвидвероятнитезначителнипоследицизаоколнатасредавследствиенареализациятанаинвестиционнотопредложение:
1. Въздействиевърхунаселението и човешкотоздраве, материалнитеактиви, културнотонаследство, въздуха, водата, почвата, земнитенедра, ландшафта, климата, биологичноторазнообразие и неговитеелементи и защитенитетеритории.
Въздействие върху населението и човешкото здраве
Не се очаква дейността на обекта да се отрази отрицателно върху здравния статут на населението в района.
Дейността на обекта е допустима и за жилищни райони не се изисква обособяване на зона за хигиенно-здравна защита, спрямо съседни обекти. В съседство няма обекти замърсители на околната среда.Не се очакват негативни въздействия върху околната среда.
	Въздействие върху материални активи
Изграждането и експлоатацията на обекта на инвестиционното предложение няма да окаже въздействие върху материални активи.
	Въздействие върху въздуха
Дейността на обекта не предполага замърсяване на атмосферния въздух. Очаквани повишения ще има от нетоксичен прах при строителството и изгорели газове от двигателите на строителната механизация. Тези емисии са нищожни в сравнение с тези при движение на МПС по пътищата. Те не са опасни за здравето на хората.
Въздействие върху водата
Както при изграждането, така и при експлоатацията няма да има отпадни води.
	Въздействие върху почвата
В съответствие с изискванията на ЗООС и Наредба № 26 за отнемане и оползотворяване на хумусния слой, е необходимо отнемане на хумусния слой от предвидените за застрояване площи. Хумусния слой ще се депонира и ще бъде използван при извършване на вертикална планировка на площадката.
Въздействие върху земните ядра
При изграждане на инвестиционното предложение ще бъдат направени изкопи, катонай-голяматадълбочина  е до 5 метра, поради което не се очаква влияние върху земните ядра.
Въздействие върху ландшафта
Инвестиционното предложение не води до замърсяване на околната среда. Изграждането на новите камери на съществуващия резервоар не се очаква да доведе до съществена промяна на ландшафта в границите на имота, тъй като резервоара е съществуващ. 
Въздействие върху климата
Предвид характера на инвестиционното намерение, изграждането и експлоатацията му няма да доведат до въздействие върху климата.
Въздействие върху биологичното разнообразие и неговите елементи и защитени територии
Дейността на обекта няма да доведе до пряко унищожаване на местообитания. Не се очаква негативно въздействие върху миграционни пътища и не се създават миграционни бариери.
Изграждането и експлоатацията на ИП ще окаже незначително въздействие върху околната среда.
2. ВъздействиевърхуелементиотНационалнатаекологичнамрежа, включителнонаразположените в близостдоинвестиционнотопредложение.

Обектът не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии.

Съгласно приложената карта само част от трасето на пътя и водопроводае в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - „Палакария“ с код BG0002084 - за опазване на дивите птици,  включена  в списъка от Защитени зони, приет с Решение № 802 на Министерски съвет  от 04.12.2007г. Друга по-отдалечена защитена зона е   „Верила“ с код BG0000308 – заопазваненаприроднитеместообитания и надиватафлора и фауна.Не се очаква отрицателно въздействие върху елементите на Националната екологична мрежа, ИП е допустимо спрямо режима на защитена зона - „Палакария“ с код BG0002084 - за опазване на дивите птици, съгласно документите за нейното обявяване  и обособяване. Реализирането на инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.
3. Очакванитепоследици, произтичащиотуязвимосттанаинвестиционнотопредложениеотрискотголемиаварии и/илибедствия.
На обекта не се предвижда да бъдат съхранявани химични вещества и смеси, поради което няма потенциален риск от големи аварии.
4. Вид и естествонавъздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).
Вид на въздействието – непряко.
Степен на въздействие – незначителна.
Краткотрайно – само по време на строителството /за негативнити въздействия/.
Кумулативни и комбинирани въздействия не се очакват.
5. Степен и пространственобхватнавъздействието - географскирайон; засегнатонаселение; населениместа (наименование, вид - град, село, курортноселище, бройнанаселението, което е вероятнодабъдезасегнато, и др.).
Териториален обхват –малък / само в района на обекта/.
Село Белчин, община Самоков, област Софийска. Брой жители – 355.
6. Вероятност, интензивност, комплексностнавъздействието.
Негативното въздействие върху околната среда ще се прояви в най-голяма степен по време на строителството.
7. Очакванотонастъпване, продължителността, честотата и обратимосттанавъздействието.
Очаква се въздействието върху околната среда да се прояви само по време на строителството. Въздействието ще бъде непрекъснато в рамките на работното време. Обратимо по отношение на всички компоненти на околната среда.
По време на експлоатация на обекта, въздействие върху околната среда не се очаква.
8. Комбинирането с въздействиянадругисъществуващи и/илиодобрениинвестиционнипредложения.
В резултат на изграждането и експлоатацията на инвестиционното предложение не се очаква комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.
9. Възможносттазаефективнонамаляваненавъздействията.
В резултат на изграждането и експлоатацията на инвестиционното предложение не се очакват значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве, поради което не са набелязани мерки за избягването, предотвратяването, намаляването или компенсирането им.
10. Трансграниченхарактернавъздействието.
Въздействията върху околната среда са незначителни, в малъктериториален обхват.
Нямат трансграничен характер. 
11. Мерки, които е необходимодасевключат в инвестиционнотопредложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляванеиликомпенсираненапредполагаемитезначителниотрицателнивъздействиявърхуоколнатасреда и човешкотоздраве.
· Да не се допуска замърсяване на прилежащите терени с отпадъци;
· Да се използва изправна строителна механизация. Да не се извършват ремонти на място, както и зареждане с горива и масла;
· По време на строителството от страна на изпълнителите да се осигури ефективен контрол за прилагане на мерки за ограничаване на емисиите от прах и вредни вещества в атмосферата /оросяване на площадката, превоз на строителните отпадъци, земни маси, пясък и др. строителни материали да се извършва с транспортни средства с добре уплътнена каросерия, снабдена с предпазно покривало и др./
· Ограничаване на строителните дейности само в обхвата на обекта;
· Съхраняване на строителните материали и изхвърляне на отпадъците само на определените за това места;
· Строителната техника да не се оставя да работи на празни обороти;
V. Общественинтерескъминвестиционнотопредложение.
Общественият интерес към инвестиционнота предложение ще бъде изяснен по реда на чл.6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.


Приложения:

1. ПУП-ПЗ за резервоар за питейно-битово водоснабдяване на с. Белчин;
2. ПУП-ПП за път за достъп и захранващ водопровод от  резервоар за питейно-битово водоснабдяване в ПИ 03767.100.631 до  с. Белчин, по реда на чл. 134(1), т. 2 от ЗУТ и План-схема по чл. 108 от ЗУТ;
3. Проект „Реконструкция на съществуващ резервоар за питейно-битово водоснабдяване в поземлен имот с идентификатор 03767.100.631 по КККР на с. Белчин, община Самоков  и нов захранващ водопровод до с. Белчин;
4. Приложение– карта на местоположението на защитените зони, спрямо обекта и отстояния; 
5. Електронен носител – 1 бр.
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